|  |
| --- |
|       |
| ***Fabrik:*** |       | ***Enhet:*** |       | ***Datum:*** |       |
| ***Deltagare:*** |       | ***Dok.nr:*** |       |

Riskmatris för VÅDAHÄNDELSER

Hälsa – Miljö – Egendom

|  |  |
| --- | --- |
| **Riskmatris** | **Konsekvensklass** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | > 1 ggr/år | **5** |       |       |       |       |       |
| **Sannolikhetsklass** | 1 ggr/1-10 år | **4** |       |       |       |       |       |
|  | 1 ggr/10-100 år | **3** |       |       |       |       |       |
| 1 ggr/100-1000 år | **2** |       |       |       |       |       |
|  | <1 ggr/1000 år | **1** |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hälsa:** | Övergående lindriga obe­hag, lättare blessyrer; 1:a Hjälpen | Enstaka ska­dade, varaktiga obehag, från­varo ≥1 dag  | Enstaka svårt skadade, svåra obehag, bestå­ende men | Enstaka döda eller flera svårt skadade | Flera döda eller 10-tals svårt skadade |
| **Miljö:** | Ingen egentlig skada. Liten utbredning. Ingen sanering | Övergående kortvarig skada med liten utbred­ning | Reversibel lång­varig skada med liten ut­bred­­ning, eller kortvarig med stor utbred­ning | Permanent skada med liten utbredning eller långvarig skada med stor ut­bred­ning | Permanent skada med stor utbredning |
| **Ekonomi:** | Skadekostnad  < 50 kSEK | Skadekostnad < 500 kSEK | Skadekostnad < 5 MSEK | Skadekostnad < 50 MSEK | Skadekostnad > 50 MSEK |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategori A** | Högriskområde. Detaljanalys och åtgärder skall genomföras omgående. |
| **Kategori B** | Mellanriskområde. Ev. behov av fördjupad utredning. Åtgärdas efter bedömning i varje enskilt fall  |
| **Kategori C** | Lågriskområde. Behöver normalt inte åtgärdas |

*Läs mer: Handledning om riskkriterier processindustrin*