|  |
| --- |
|       |
| ***Fabrik:*** |       | ***Enhet:*** |       | ***Datum:*** |       |
| ***Deltagare:*** |       | ***Dok.nr:*** |       |

Riskmatris för VÅDAHÄNDELSER

Hälsa – Miljö – Egendom

|  |  |
| --- | --- |
| **Riskmatris** | **Konsekvensklass** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | > 1 ggr/år | **5** |       |       |       |       |       |
| **Sannolikhetsklass** | 1 ggr/1-10 år | **4** |       |       |       |       |       |
|  | 1 ggr/10-100 år | **3** |       |       |       |       |       |
| 1 ggr/100-1000 år | **2** |       |       |       |       |       |
|  | <1 ggr/1000 år | **1** |       |       |       |       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hälsa:** | Övergående lindriga obe­hag, lättare blessyrer; 1:a Hjälpen | Enstaka ska­dade, varaktiga obehag, från­varo ≥1 dag  | Enstaka svårt skadade, svåra obehag, bestå­ende men | Enstaka döda eller flera svårt skadade | Flera döda eller 10-tals svårt skadade |
| **Miljö:****(kriterier reviderade 2021, se IPS Metod för Miljöriskbedömning)** | Liten miljöeffekt, Mindre känslig omgivning | Liten miljöeffekt, känslig omgivningEller: Betydande miljöeffekt, mindre känslig omgivning | Liten miljöeffekt, mycket känslig omgivning, Eller: Betydande miljöeffekt, känslig omgivningEller:Mycket stor miljöeffekt, mindre känslig omgivning | Betydande miljöeffekt, mycket känslig omgivningEller: Mycket stor miljöeffekt, känslig omgivning | Mycket stor miljöeffekt, mycket känslig omgivning |
| **Ekonomi:** | Skadekostnad  < 50 kSEK | Skadekostnad < 500 kSEK | Skadekostnad < 5 MSEK | Skadekostnad < 50 MSEK | Skadekostnad > 50 MSEK |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategori A** | Högriskområde. Detaljanalys och åtgärder skall genomföras omgående. |
| **Kategori B** | Mellanriskområde. Ev. behov av fördjupad utredning. Åtgärdas efter bedömning i varje enskilt fall  |
| **Kategori C** | Lågriskområde. Behöver normalt inte åtgärdas |

*Läs mer:*

*IPS Handledning om riskkriterier processindustrin*

*IPS Metod för miljöriskbedömning*